<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="1965木工厂至核心区交通提升工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="东台市林茂文化旅游发展有限公司" Zxr="江苏宏建工程建设咨询有限公司" ZbrDb="梅香" ZxrDb="张洪广" Bzr="王玲" Fhr="王华荣" BzTime="2025-05-10" FhTime="2025-05-10" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="1965木工厂至核心区交通提升工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="景观工程" Zylb="5" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.55" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="栈道" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别：投标单位现场勘察自定&#xD;&#xA;2、挖土深度：开挖至基础垫层底标高" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m3" Sl="35.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、土壤类别：投标单位现场勘察自定&#xD;&#xA;2、填方要求：详见图纸&#xD;&#xA;3、填方来源、运距：自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度 &#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙。 &#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）。" Dw="m3" Sl="32.23" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料：土方&#xD;&#xA;2、运距：自行考虑" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算&#xD;&#xA;2.按建筑垃圾外运的工程量计算（苏工价〔2024〕5 号）" Dw="m3" Sl="3.57" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="010404001001" Mc="垫层" Xmtz="1、素土夯实，压实度≥90%&#xD;&#xA;2、100厚C20混凝土层&#xD;&#xA;3、报价含模板等措施" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="1.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="010401001001" Mc="砖基础" Xmtz="1、M10砂浆砌筑MU15非粘土砖砌体" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。  基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算。" Dw="m3" Sl="2.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="010507007001" Mc="现浇压顶" Xmtz="1、240*240*100C20混凝土块&#xD;&#xA;2、报价含模板等措施" Jsgz="1.按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以座计量，按设计图示数量计算" Dw="m3" Sl="0.22" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="010606013001" Mc="钢骨架基层" Xmtz="1、100X200X5MM厚镀锌钢主横梁&#xD;&#xA;2、 50X100X5MM厚镀锌钢龙骨&#xD;&#xA;3、50X100X5MM厚镀锌钢次横梁&#xD;&#xA;4、100X200X5MM厚镀锌钢通长主梁与L50X50X5镀锌角钢满焊(M10膨胀螺栓固定混凝土层)" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。" Dw="t" Sl="4.268" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="050201015001" Mc="栈道" Xmtz="1、100X50菠萝格饰面,5MM留缝 &#xD;&#xA;2、100X30菠萝格封面 &#xD;&#xA;3、防腐木刷木蜡油三遍（颜色由建设单位确定）&#xD;&#xA;3、具体做法、样式详见图纸&#xD;&#xA;4、施工单位需认真勘踏现场，结合图纸及现场实际情况，综合考虑报价&#xD;&#xA;5、清单工程量为水平投影面积" Jsgz="按栈道面板设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="67.29" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="050201015003" Mc="栏杆" Xmtz="1、菠萝格防腐木栏杆&#xD;&#xA;2、150x150防腐木立柱&#xD;&#xA;3、100x100防腐木横档&#xD;&#xA;4、100x50防腐木斜档&#xD;&#xA;5、160X160X6镀锌方钢套管,底部与钢构龙骨满焊M10双头螺栓固定木柱&#xD;&#xA;6、含开起门&#xD;&#xA;7、防腐木刷木蜡油三遍（颜色由建设单位确定）&#xD;&#xA;8、具体做法、样式详见图纸，综合考虑报价" Jsgz="按栈道面板设计图示尺寸以面积计算" Dw="m" Sl="56.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="集装箱建筑基础" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="050201001002" Mc="混凝土垫层" Xmtz="1、300厚C30混凝土层&#xD;&#xA;2、含必要的模板等措施" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="100" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、HRB400-8钢筋@200,单层双向" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.42" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="050201001003" Mc="碎石垫层" Xmtz="1、200厚级配碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="105.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="050201001004" Mc="路基整形" Xmtz="1、路基压实,压实系数≥0.90" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="105.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="引坡处园路" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="040203006002" Mc="沥青混凝土" Xmtz="80厚细粒式沥青混凝土(透水沥青)" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="72.88" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="040203003001" Mc="透层、粘层" Xmtz="乳化沥青透层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="72.88" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="050201001008" Mc="混凝土垫层" Xmtz="1、200厚C30混凝土层&#xD;&#xA;2、含必要的模板等措施" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="72.88" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="050201001009" Mc="碎石垫层" Xmtz="1、200厚级配碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="78.88" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="050201001010" Mc="路基整形" Xmtz="1、素土夯实" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="78.88" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="竹岛园路铺装修复工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="011602001001" Mc="铲除破损路面" Xmtz="1、拆除破损路面及其基层，满足施工要求&#xD;&#xA;2、项目施工过程中产生的建筑垃圾外运，弃置地点投标人自行勘查确定，运距综合考虑在报价当中&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价。结算时工程量根据现场确认单按实结算，综合单价不再调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的混凝土体积计算。 &#xD;&#xA;2. 以平方米计量，按拆除部位的面积计算。 &#xD;&#xA;3. 以米计量，按拆除部位的延长米计算。" Dw="m2" Sl="197.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="050201001013" Mc="园路" Xmtz="1、花岗岩铺装修复,样式同现状道路铺装&#xD;&#xA;2、30厚1:3水泥砂浆找平&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价。结算时工程量根据现场确认单按实结算，综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="197.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="050201001014" Mc="混凝土垫层" Xmtz="1、100厚C20混凝土层&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价。结算时工程量根据现场确认单按实结算，综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="197.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="050201001011" Mc="碎石垫层" Xmtz="1、150厚级配碎石垫层&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价。结算时工程量根据现场确认单按实结算，综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="197.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="050201001012" Mc="路基整形" Xmtz="1、素土夯实&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价。结算时工程量根据现场确认单按实结算，综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="197.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="木屋整石板园路" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="050201001015" Mc="园路" Xmtz="1、宽(400-500)长(1100-1200)厚80福鼎黑,自然老旧面,表面平整,外漏面毛边处理&#xD;&#xA;2、30厚1:3水泥砂浆找平&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="169.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="050201001016" Mc="混凝土垫层" Xmtz="1、100厚C20混凝土层，报价含模板等措施&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="193.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、(HRB400-8钢筋@200,单层双向)" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.69" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="050201001017" Mc="碎石垫层" Xmtz="1、150厚级配碎石垫层&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="193.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="050201001018" Mc="路基整形" Xmtz="1、素土夯实，压实度≥90%&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="193.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="木屋台阶" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="05B004" Mc="原状处理" Xmtz="1、原挡土墙进行改造，不限于周边土方开挖、回填，与及建筑垃圾外运&#xD;&#xA;2、与原路面平台的衔接处理&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时，综合单价不再调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="050201001020" Mc="混凝土层" Xmtz="1、C20混凝土层，报价含模板等措施&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m3" Sl="4.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="050201001022" Mc="基础整形" Xmtz="1、素土夯实，压实度≥90%&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="18.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="05B001" Mc="木台阶" Xmtz="1、100x50南方松防腐木板，50x50防腐木龙骨&#xD;&#xA;2、防腐木刷木蜡油三遍（颜色由建设单位确定）&#xD;&#xA;3、L50x50x5镀锌角钢(M10膨胀螺栓固定)&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸，清单工程量为水平投影面积，侧面综合考虑在报价当中" Jsgz="" Dw="m2" Sl="12.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="05B002" Mc="坡道" Xmtz="1、C20混凝土坡道，素浆抹面&#xD;&#xA;2、混凝土基层（清单另列）&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸，清单工程量为水平投影面积，施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价" Jsgz="" Dw="m2" Sl="5.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="050201015004" Mc="木坡道" Xmtz="1、100x50南方松防腐木板，50x50防腐木龙骨&#xD;&#xA;2、防腐木刷木蜡油三遍（颜色由建设单位确定）&#xD;&#xA;3、L50x50x5镀锌角钢(M10膨胀螺栓固定)&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸，清单工程量为水平投影面积，侧面综合考虑在报价当中" Jsgz="按栈道面板设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="5.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="竹岛木亭及周边工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="011607001001" Mc="拆除工程" Xmtz="1、按建设单位要求，拆除竹岛木亭及周边木质建（构）筑物，保留原木亭木柱木梁等框架结构。包含木地面、屋面、栏杆、美人靠坐凳等，满足施工要求&#xD;&#xA;2、拆除过程中如对现场其他原有建（构）筑物产生损毁，需对损毁部分恢复完善，满足建设单位使用要求&#xD;&#xA;3、项目施工过程中产生的建筑垃圾外运，弃置地点投标人自行勘查确定，运距综合考虑在报价当中&#xD;&#xA;4、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时不再调整" Jsgz="按铲除部位的面积计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="050303009003" Mc="屋面" Xmtz="1、20厚屋面板铺设&#xD;&#xA;2、材质：菠萝格防腐木&#xD;&#xA;3、防腐木木蜡油三遍（颜色由建设单位确实）&#xD;&#xA;4、3厚SBS自粘防水卷材&#xD;&#xA;5、铺设样式按现有木亭" Jsgz="按设计图示尺寸以实铺面积计算" Dw="m2" Sl="24" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="050302001004" Mc="美人靠木坐凳" Xmtz="1、防腐木美人靠坐凳，样式与现有坐凳一致&#xD;&#xA;2、防腐木刷木蜡油三遍（颜色由 建设单位确认）&#xD;&#xA;3、满足建设单位使用要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（包括榫长）" Dw="m" Sl="12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="38" Qdbm="011104002005" Mc="木地板平台" Xmtz="1、菠萝格防腐木地板（空隙10）（规格尺寸按照现有木平台）&#xD;&#xA;2、菠萝格防腐木龙骨@750（规格尺寸按照现有木龙骨）&#xD;&#xA;3、铺设样式、规格按现有木平台" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="70.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="39" Qdbm="011404010003" Mc="木栏杆" Xmtz="1、菠萝格防腐木栏杆&#xD;&#xA;2、150x150防腐木立柱&#xD;&#xA;3、100x100防腐木横档&#xD;&#xA;4、100x50防腐木斜档&#xD;&#xA;5、防腐木刷木蜡油三遍（颜色由建设单位确认）&#xD;&#xA;5、样式按照现有木栏杆，综合考虑报价" Jsgz="按设计图示尺寸以单面外围面积计算。" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="40" Qdbm="05B006" Mc="原结构出新" Xmtz="1、未拆除的结构，重新打磨，刷木蜡油三遍（颜色由建设单位确定）&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算不再调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="船屋工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="41" Qdbm="05B003" Mc="船屋外立面出新" Xmtz="1、船屋的外立面油漆进行打磨处理，达到施工要求&#xD;&#xA;2、外立面重新刷漆，木蜡油三遍（具体颜色以建设单位要求为准）&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="" Dw="m2" Sl="1347.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="42" Qdbm="011404014002" Mc="木地板平台出新" Xmtz="1、打磨处理原地面油漆，达到施工要求&#xD;&#xA;2、木地板重新刷漆，木蜡油三遍（具体颜色以建设单位要求为准）&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="173.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="43" Qdbm="011404010002" Mc="金属栏杆出新" Xmtz="1、打磨处理原金属栏杆油漆，达到施工要求&#xD;&#xA;2、金属栏杆重新刷漆，（具体颜色以建设单位要求为准）&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以单面外围面积计算。" Dw="m" Sl="71.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="茶室附属工程出新" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="44" Qdbm="011405001001" Mc="葡萄架出新" Xmtz="1、打磨处理原葡萄架油漆，重新刷漆（具体颜色以建设单位要求为准）&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整&#xD;&#xA;3、对原钢构架上的绿植等尽可能保留" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="45" Qdbm="011404014001" Mc="木地板平台出新" Xmtz="1、打磨处理原地面油漆，达到施工要求&#xD;&#xA;2、木地板重新刷漆，木蜡油三遍，（具体颜色以建设单位要求为准）&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="339.91" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="46" Qdbm="011404010001" Mc="木栏杆出新" Xmtz="1、打磨处理原木栏杆油漆，达到施工要求&#xD;&#xA;2、木栏杆重新刷漆，木蜡油三遍，（具体颜色以建设单位要求为准）&#xD;&#xA;3、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以单面外围面积计算。" Dw="m" Sl="58.03" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="其他工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="47" Qdbm="05B005" Mc="土坝拆除" Xmtz="1、土坝拆除，并修复边坡（河道周边），清理河道、补种草皮等&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="050405001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="050405002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="050405003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="050405004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="050405005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="050405006001" Mc="反季节栽植影响措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="050405007001" Mc="地上、地下设施的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="050405008001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="050405009001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="050405010001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="050405011001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="050405012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="050405091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="14" Bm="050405015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="050401003001" Mc="脚手架" Xmtz="投标人须结合图纸认真勘踏现场，综合考虑报价" Jsgz="1.以座计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="05B007" Mc="围堰" Xmtz="投标人须结合图纸认真勘踏现场，综合考虑报价" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="3" Bm="050404002001" Mc="排水" Xmtz="投标人须结合图纸认真勘踏现场，综合考虑报价" Jsgz="1.以立方米计量，按需要排水量以体积计算，围堰排水按堰内水面面积乘以平均水深计算 &#xD;&#xA;2.以天计量，按需要排水日历天计算 &#xD;&#xA;3.以台班计算，按水泵排水工作台班计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="道路工程" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="沥青道路工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="040203006002" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、30厚细粒式沥青混凝土(透水沥青)" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="1323.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="040203006001" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、50厚粗粒式沥青混凝土(透水沥青)" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="1323.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="040203003001" Mc="透层、粘层" Xmtz="1、乳化沥青透层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="1323.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="040202005001" Mc="二灰碎石" Xmtz="1、200厚二灰碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="1758.69" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="040202015001" Mc="碎石" Xmtz="1、200厚级配碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="1758.69" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="040202001001" Mc="路床（槽）整形" Xmtz="1、素土夯实,密实度≥93%" Jsgz="按设计道路底基层图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="1758.69" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、混凝土：600*300*40&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m2" Sl="201" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="040204004002" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="2、混凝土：600*150*250&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="669.99" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="040202011001" Mc="与停车场连接处碎石" Xmtz="1、沥青路面与停车场路面之间填碎石&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价。结算时工程量根据现场确认单按实结算，综合单价不再调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="69.97" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="04B001" Mc="沥青路面与花林路面交界" Xmtz="1、沥青路面与现状路面的交界处做好衔接处理&#xD;&#xA;2、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时综合单价不再调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="雨污水工程" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="拆除工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="011607001001" Mc="拆除工程" Xmtz="1、按建设单位及设计要求，拆除原雨污水管道等，需要拆除地方，满足施工要求&#xD;&#xA;2、拆除过程中如对现场其他原有建（构）筑物产生损毁，需对损毁部分恢复完善，满足建设单位使用要求&#xD;&#xA;3、项目施工过程中产生的建筑垃圾外运，弃置地点投标人自行勘查确定，运距综合考虑在报价当中&#xD;&#xA;4、施工单位需对照图纸认真勘探现场，综合考虑报价，结算时不再调整" Jsgz="按铲除部位的面积计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="土石方工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="040101002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别：一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度：2M内" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算" Dw="m3" Sl="851.55" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、填方材料品种：素土回填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距：原土利用" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算 &#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="663.58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="040103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、运距：运距自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算" Dw="m3" Sl="187.97" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="雨水工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="040501004002" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层要求：150厚3:7灰土压实度&gt;95%分层回填密实 &#xD;&#xA;2、管道周边回填要求：管道四周回填材料详见图纸断面图，投标人根据现场及图纸要求综合考虑在报价中&#xD;&#xA;3、管道材质： HDPE双壁缠绕管DN200  (环刚度12.5kN/m2)&#xD;&#xA;4、连接形式：橡胶密封圈承插连接&#xD;&#xA;5、管道检验及试验要求：闭水试验&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸说明" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="178.91" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="040501004003" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层要求：150厚3:7灰土压实度&gt;95%分层回填密实 &#xD;&#xA;2、管道周边回填要求：管道四周回填材料详见图纸断面图，投标人根据现场及图纸要求综合考虑在报价中&#xD;&#xA;3、管道材质： HDPE双壁缠绕管DN300  (环刚度12.5kN/m2)&#xD;&#xA;4、连接形式：橡胶密封圈承插连接&#xD;&#xA;5、管道闭水试验 管径400mm以内&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸说明" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="213.24" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="040501004004" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层要求：150厚3:7灰土压实度&gt;95%分层回填密实 &#xD;&#xA;2、管道周边回填要求：管道四周回填材料详见图纸断面图，投标人根据现场及图纸要求综合考虑在报价中&#xD;&#xA;3、管道材质： HDPE双壁缠绕管DN400  (环刚度12.5kN/m2)&#xD;&#xA;4、连接形式：橡胶密封圈承插连接&#xD;&#xA;5、管道闭水试验 管径400mm以内&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸说明" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="63.19" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="040504001001" Mc="雨水检查井" Xmtz="1、室外雨水检查井&#xD;&#xA;2、采用一次注塑成型的塑料井,规格φ800,井筒为HDPE管,井盖及雨水口均采用球墨铸铁复合材料井盖。检查井井盖在绿化带内应高出地面5mm,在道路上井盖与道路齐平,位于绿化带的检查井可以采用草坪井盖。&#xD;&#xA;3、垫层：详见图纸，满足施工规范要求&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸及相关图集" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="040504009001" Mc="雨水口" Xmtz="1、采用一次注塑成型的塑料雨水口，尺寸：300*300mm&#xD;&#xA;2、雨水口均采用球墨铸铁复合材料井盖&#xD;&#xA;3、垫层：详见图纸，满足施工规范要求&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸及相关图集" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="污水工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="040501004006" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层要求：150厚3:7灰土压实度&gt;95%分层回填密实 &#xD;&#xA;2、管道周边回填要求：管道四周回填材料详见图纸断面图，投标人根据现场及图纸要求综合考虑在报价中&#xD;&#xA;3、管道材质： HDPE双壁缠绕管DN100  (环刚度12.5kN/m2)&#xD;&#xA;4、连接形式：橡胶密封圈承插连接&#xD;&#xA;5、管道闭水试验 管径400mm以内&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸说明" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="15.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="040501004005" Mc="塑料管" Xmtz="1、垫层要求：150厚3:7灰土压实度&gt;95%分层回填密实 &#xD;&#xA;2、管道周边回填要求：管道四周回填材料详见图纸断面图，投标人根据现场及图纸要求综合考虑在报价中&#xD;&#xA;3、管道材质： HDPE双壁缠绕管DN300  (环刚度12.5kN/m2)&#xD;&#xA;4、连接形式：橡胶密封圈承插连接&#xD;&#xA;5、管道闭水试验 管径400mm以内&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸说明" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="61.35" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="040504001002" Mc="污水检查井" Xmtz="1、室外污水检查井&#xD;&#xA;2、采用一次注塑成型的塑料井,规格φ600,井筒为HDPE管,井盖及雨水口均采用球墨铸铁复合材料井盖。检查井井盖在绿化带内应高出地面5mm,在道路上井盖与道路齐平,位于绿化带的检查井可以采用草坪井盖。&#xD;&#xA;3、垫层：详见图纸，满足施工规范要求&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸及相关图集" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs />
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="004" Dwgcmc="绿化工程" Zylb="5" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.55" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="050102002001" Mc="龟甲冬青球C" Xmtz="1、冠幅（cm）：100-120&#xD;&#xA;2、高度（cm）：100-120&#xD;&#xA;3、备注：株苗冠圆，饱满，大小搭配&#xD;&#xA;4、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算" Dw="株" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="050102002002" Mc="龟甲冬青球D" Xmtz="1、冠幅（cm）：80-100&#xD;&#xA;2、高度（cm）：80-100&#xD;&#xA;3、备注：株苗冠圆，饱满，大小搭配&#xD;&#xA;4、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算" Dw="株" Sl="37" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="050102002003" Mc="亮金女贞球" Xmtz="1、冠幅（cm）：80-100&#xD;&#xA;2、高度（cm）：80-100&#xD;&#xA;3、备注：株苗冠圆，饱满，大小搭配&#xD;&#xA;4、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算" Dw="株" Sl="45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="050102002004" Mc="大花绣球" Xmtz="1、冠幅（cm）：40-50&#xD;&#xA;2、高度（cm）：60-80&#xD;&#xA;3、备注：株苗冠圆，饱满，大小搭配&#xD;&#xA;4、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算" Dw="株" Sl="49" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="050102002005" Mc="红枫" Xmtz="1、胸地径（cm）：地径9-10&#xD;&#xA;2、冠幅（cm）：201-250&#xD;&#xA;3、高度（cm）：201-250&#xD;&#xA;4、备注：株苗冠圆，饱满，大小搭配&#xD;&#xA;5、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算" Dw="株" Sl="13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="050102008001" Mc="翠芦莉" Xmtz="1、冠幅（cm）：21-30&#xD;&#xA;2、高度（cm）：50-60&#xD;&#xA;3、密度：36株/m2&#xD;&#xA;4、备注：容器苗，密植，不露土&#xD;&#xA;5、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株、丛、缸计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="259" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="050102008002" Mc="花叶络石" Xmtz="1、冠幅（cm）：10-15&#xD;&#xA;2、高度（cm）：15-20&#xD;&#xA;3、密度：64株/m2&#xD;&#xA;4、备注：容器苗，密植，不露土&#xD;&#xA;5、养护：两年一级养护" Jsgz="1.以株、丛、缸计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="238" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="050405001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="050405002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="050405003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="050405004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="050405005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="050405006001" Mc="反季节栽植影响措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="050405007001" Mc="地上、地下设施的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="050405008001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="050405009001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="050405010001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="050405011001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="050405012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="050405091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="14" Bm="050405015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="050403001002" Mc="树木支撑架" Xmtz="四脚井子桩" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="株" Sl="13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="005" Dwgcmc="改造桥梁" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="040101001001" Mc="土方开挖、回填等" Xmtz="1、土方开挖、回填等&#xD;&#xA;2、现场情况投标单位自行勘定" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="040101001004" Mc="拆除" Xmtz="1、根据图纸及建设单位要求对现场进行拆除&#xD;&#xA;2、现场情况投标单位自行勘定" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="040101001003" Mc="凿除混凝土" Xmtz="1、凿除混凝土&#xD;&#xA;2、建筑垃圾清理外运&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="31.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="040101001002" Mc="破桩头" Xmtz="1.现状桩基破桩头" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="根" Sl="12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="040303024001" Mc="接长墩柱" Xmtz="1、C30混凝土接长墩柱&#xD;&#xA;2、报价含模板等相关费用" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="2.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="040303024002" Mc="混凝土梁" Xmtz="1、C30混凝土纵梁、横梁&#xD;&#xA;2、报价含模板等相关费用" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="4.72" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="040303024003" Mc="桥面板" Xmtz="1、C40防水混凝土&#xD;&#xA;2、报价含模板等相关费用" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="30.37" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="040309010001" Mc="防水层" Xmtz="1、环氧沥青防水层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="158.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="040203006001" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、4cmAC-13细粒式沥青混合料" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="158.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="040303024011" Mc="混凝土护轮带" Xmtz="1、C 30混凝土&#xD;&#xA;2、PP-R聚丙烯管泄水管&#xD;&#xA;3、报价含模板等相关费用&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="5.52" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="040309007001" Mc="伸缩缝" Xmtz="1、BJ200无缝伸缩缝&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算" Dw="m" Sl="12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="040301001001" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Xmtz="1、30*30*L预制方桩&#xD;&#xA;2、报价含钢筋、模板等相关费用&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 &#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示桩长(包括桩尖)乘以桩的断面积计算 &#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="13" Qdbm="040202011001" Mc="碎石垫层" Xmtz="1、碎石垫层&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="7.44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="14" Qdbm="040202011002" Mc="混凝土找平层" Xmtz="1、C20混凝土找平层&#xD;&#xA;2、报价含模板等相关费用&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="4.74" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="15" Qdbm="040303024008" Mc="混凝土挡墙基础" Xmtz="1、C30混凝土基础&#xD;&#xA;2、报价含模板等相关费用&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="21" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="16" Qdbm="040303024010" Mc="混凝土挡墙" Xmtz="1、C30混凝土挡墙&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="20.58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="17" Qdbm="040305001001" Mc="砂砾反滤层" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="6.15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="18" Qdbm="040309009001" Mc="PVC硬塑管" Xmtz="1、φ8cmPVC硬塑管&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="1.35" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="19" Qdbm="040309009002" Mc="软式透水管" Xmtz="1、φ10cm软式透水管&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="19" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="20" Qdbm="040309009003" Mc="透水土工布" Xmtz="1、透水土工布&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m2" Sl="58.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="21" Qdbm="040309009004" Mc="回填碎石土" Xmtz="1、碎石土回填夯实&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m3" Sl="113.85" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="22" Qdbm="040309009005" Mc="防腐木装饰" Xmtz="1、3.8cm厚防腐木板装饰&#xD;&#xA;2、5*5cm木龙骨&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m2" Sl="28.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="23" Qdbm="040303024012" Mc="桥头搭板" Xmtz="1、30cm厚C30混凝土&#xD;&#xA;2、15cm碎石垫层&#xD;&#xA;3、报价含模板等相关费用&#xD;&#xA;4、填料等具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="30" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="24" Qdbm="040303006001" Mc="混凝土枕梁" Xmtz="1、C30混凝土&#xD;&#xA;2、报价含模板等相关费用&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="0.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="25" Qdbm="040901001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="19.415" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="26" Qdbm="040901008001" Mc="植筋" Xmtz="1、材料规格：16&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="296" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="27" Qdbm="040309001001" Mc="护栏（晶铸石仿木纹肌理）" Xmtz="1、提供样品选型，经建设单位认定后实施&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="1.按设计图示尺寸以质量计算 &#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以延长米计算" Dw="m" Sl="101.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="041103001002" Mc="围堰筑、拆" Xmtz="" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示围堰体积计算 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示围堰中心线长度计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="3" Bm="041107002001" Mc="排水、降水" Xmtz="" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="4" Bm="041102040001" Mc="满堂支架" Xmtz="" Jsgz="按支架搭设的空间体积计算" Dw="m2" Sl="154.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="006" Dwgcmc="新建桥梁" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="040101001001" Mc="清表、开挖、回填等" Xmtz="1、清表、开挖、回填等（含接线处土方）&#xD;&#xA;2、现场情况投标单位自行勘定" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="040101001002" Mc="设施保护" Xmtz="1、地上、地下设施保护（电缆等）&#xD;&#xA;2、现场情况投标单位自行勘定" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="040301001001" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Xmtz="1、8m长钢筋混凝土预制方桩&#xD;&#xA;2、报价含钢筋、模板等相关费用&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 &#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示桩长(包括桩尖)乘以桩的断面积计算 &#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="040202011001" Mc="碎石垫层" Xmtz="1、20cm碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="40" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="040303001001" Mc="混凝土找平层" Xmtz="1、C20混凝土找平层" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="22.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="040303002001" Mc="混凝土基础" Xmtz="1、C30混凝土基础" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="73" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="040303023001" Mc="混凝土支撑梁" Xmtz="1、C40混凝土支撑梁" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="7.32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="040303008001" Mc="混凝土拱座" Xmtz="1、C30混凝土拱座" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="12.38" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="040303008002" Mc="混凝土拱圈" Xmtz="1、 C40混凝土拱圈" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="29.03" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="040303015001" Mc="混凝土侧墙" Xmtz="1、C30混凝土侧墙" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="135.71" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="040303015002" Mc="混凝土挡墙" Xmtz="1、C30混凝土挡墙" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="87" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="040303018001" Mc="混凝土护轮带" Xmtz="1、C30混凝土护轮带" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m3" Sl="17.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="13" Qdbm="040901001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="28.105" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="14" Qdbm="040103001001" Mc="灰土回填" Xmtz="1、6%灰土回填" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算 &#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="120.18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="15" Qdbm="040202009001" Mc="砂砾反滤层" Xmtz="1、砂砾反滤层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="19.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="16" Qdbm="040202009002" Mc="排水管" Xmtz="1、φ8cmPVC硬塑排水管" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m" Sl="4.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="17" Qdbm="040202009003" Mc="透水管" Xmtz="1、φ10cm软式透水管" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m" Sl="28.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="18" Qdbm="040202009004" Mc="土工布" Xmtz="1、透水土工布" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="120.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="19" Qdbm="040309002001" Mc="护栏（晶铸石仿木纹肌理）" Xmtz="1、提供样品选型，经建设单位认定后实施&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="71.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="20" Qdbm="040309008001" Mc="防腐木板装饰" Xmtz="1、5cm木板镶面，内部采用方管龙骨固定&#xD;&#xA;2、中标单位深化设计、提供样品，经建设单位认定后实施" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="226" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="21" Qdbm="040203006001" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、3cmAC-10C沥青混合料" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="1555.87" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="22" Qdbm="040203006002" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、5cmAC-20C沥青混合料" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="1555.87" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="23" Qdbm="040203003001" Mc="粘层" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="3111.73" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="24" Qdbm="040203007002" Mc="混凝土基层" Xmtz="1、20cmC35混凝土基层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="1555.87" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="25" Qdbm="040202011004" Mc="碎石" Xmtz="1、20cm碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="1711.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="26" Qdbm="040202011005" Mc="6%石灰土" Xmtz="1、6%石灰土&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="435.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="041103001001" Mc="围堰筑、拆" Xmtz="" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示围堰体积计算 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示围堰中心线长度计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="3" Bm="041107002001" Mc="排水、降水" Xmtz="" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="007" Dwgcmc="给水工程" Zylb="3" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、 埋地土方开挖&#xD;&#xA;2、土壤类别投标单位现场勘查自定" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m3" Sl="212.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、土方回填压实" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度 &#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙。 &#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）。" Dw="m3" Sl="212.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="010101003002" Mc="给水管管道基础及垫层" Xmtz="1、 给水管管道基础及垫层&#xD;&#xA;2、详见图纸设计说明" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m" Sl="758.65" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室外埋地&#xD;&#xA;2、介质：绿化给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：PE100给水管  De32（含管件）&#xD;&#xA;4、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="95.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="031001006003" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室外埋地&#xD;&#xA;2、介质：绿化给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：PE100给水管  De40（含管件）&#xD;&#xA;4、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="355.23" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="031003001015" Mc="人工洒水栓" Xmtz="1、类型：人工洒水栓（成套）&#xD;&#xA;2、规格、压力等级：DN20&#xD;&#xA;3、含DN20铜质取水阀，PVC栓室，球阀，砖支墩，DN20镀锌钢管等，具体详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="031001007001" Mc="复合管" Xmtz="1、安装部位：室外埋地&#xD;&#xA;2、介质：给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：钢骨架PE100给水管 De32（含管件）&#xD;&#xA;4、连接形式：电熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="183.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="031001007002" Mc="复合管" Xmtz="1、安装部位：室外埋地&#xD;&#xA;2、介质：给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：钢骨架PE100给水管  De40（含管件）&#xD;&#xA;4、连接形式：电熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="118.49" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="031001007003" Mc="复合管" Xmtz="1、安装部位：室外埋地&#xD;&#xA;2、介质：给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：钢骨架PE100给水管  De50（含管件）&#xD;&#xA;4、连接形式：电熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="6.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="031003013002" Mc="水表井" Xmtz="1、安装部位（室内外）：室外&#xD;&#xA;2、型号、规格：De40&#xD;&#xA;3、附件配置：含水表、闸阀、倒流防止器等，详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="031003013003" Mc="水表井" Xmtz="1、安装部位（室内外）：室外&#xD;&#xA;2、型号、规格：De32&#xD;&#xA;3、附件配置：含水表、闸阀等，详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="031003001013" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型：闸阀(含阀井)&#xD;&#xA;2、规格、压力等级：De50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302090001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs />
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="008" Dwgcmc="景观照明工程" Zylb="3" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9702075B980B0E2B" MachineKey="50-EB-F6-EB-31-8D">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：景观照明配电箱&#xD;&#xA;2、规格：详见图纸&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格：砼基础&#xD;&#xA;4、接线端子材质、规格：符合设计要求&#xD;&#xA;5、端子板外部接线材质、规格：符合设计要求&#xD;&#xA;6、安装方式：落地安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="030411001049" Mc="配管" Xmtz="1、名称：钢管&#xD;&#xA;2、规格：SC40&#xD;&#xA;3、配置形式：埋地敷设（包括挖、填土）" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="030411001048" Mc="配管" Xmtz="1、名称：塑料管&#xD;&#xA;2、规格：PC32&#xD;&#xA;3、配置形式：埋地暗敷设（包括挖、填土）或明敷（含固定支架）" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="2540.48" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411001050" Mc="配管" Xmtz="1、名称：塑料管&#xD;&#xA;2、规格：PC40&#xD;&#xA;3、配置形式：埋地暗敷设（包括挖、填土）或明敷（含固定支架）" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="3464.46" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001006" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV-3*4&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位：穿管敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="2615.27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408001011" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV-3*6&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位：穿管敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="3559.27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称：草坪灯&#xD;&#xA;2、规格：LED灯,30W/AC220V&#xD;&#xA;3、含砼基础及螺栓等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="61" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="030412007001" Mc="一般路灯" Xmtz="1、名称：特色景观庭院灯&#xD;&#xA;2、规格：LED灯,50W/AC220V&#xD;&#xA;3、含砼基础及螺栓等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="030412004016" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称：射树灯&#xD;&#xA;2、规格：LED灯,30W/DC24V&#xD;&#xA;3、含电源适配器、线缆管及支架等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="37" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="030412004017" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称：路灯指示牌（发光）&#xD;&#xA;2、含支架等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="040205001004" Mc="人（手）孔井" Xmtz="1、电缆手孔井&#xD;&#xA;2、详见图纸" Jsgz="" Dw="座" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="040205001003" Mc="预埋钢套管" Xmtz="1、预埋钢套管&#xD;&#xA;2、穿越道路等土建构筑物" Jsgz="" Dw="m" Sl="350" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="13" Qdbm="030409001001" Mc="接地极" Xmtz="1、名称：接地极&#xD;&#xA;2、规格：50*5*2500" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根(块)" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="14" Qdbm="030409002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、名称：接地母线&#xD;&#xA;2、规格：-40*4" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="171" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="15" Qdbm="030414002001" Mc="送配电装置系统" Xmtz="1、电压等级（kV）：1kv以下" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="16" Qdbm="030414011001" Mc="接地装置" Xmtz="1、类别：调试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算 &#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302090001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs />
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>